{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[24,0,24,10],[26,0,26,7],[27,0,27,7],[28,0,28,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：7月份中旬液压缸采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023121"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7200100286,"液压缸","02680014DR5005ME003-12","CD250B63/45-115A10/01CGDMA","台","审核图纸",3,"2023-10-10","89热轧"]
[2,7200600280,"液压缸","220/160-260;带位移传感器安装孔","缸径220;杆径160;行程260;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",2,"2023-10-10","720厂部"]
[3,7200600281,"液压缸","250/180-260;带位移传感器安装孔","缸径250;杆径180;行程260;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",1,"2023-10-10","720厂部"]
[4,7200600282,"液压缸","160/110-335;带位移传感器安装孔","缸径160;杆径110;行程335;耐压等级25Mpa;带位移传感器安装孔","台","审核图纸",2,"2023-10-10","720厂部"]
[5,7502000064,"液压缸球铰耳环","02690017DR5004ME002-76",null,"件","审核图纸",1,"2023-09-27","180热轧"]
[6,7502000065,"液压缸球铰耳环","02690017DR5004ME002-80",null,"件","审核图纸",1,"2023-09-27","180热轧"]
[7,7200600125,"液压缸","PBA03DK00000 100/63-150","缸径Φ100,杆径Φ63,行程150 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",4,"2023-11-10","340热轧"]
[8,7200100104,"液压缸","CD250E140/100-900A10/02CGDMA+GAK65 L10=710","缸径Φ140,杆径Φ100,行程900 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",1,"2023-11-10","340热轧"]
[9,7200100192,"液压缸","CD250E180/125-900A10/02CGDMA+GAK100","L10=767.5","台",null,1,"2023-11-10","340热轧"]
[10,7200100222,"3#坯锯液压缸","CD250B140/90-20A02CGDMA+GKA65",null,"台","JB/T10205-2000",1,"2023-11-10","340热轧"]
[11,7200100035,"液压缸","CD250F63/36-100A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",null,2,"2023-10-27","340热轧"]
[12,7200100125,"液压缸","CD250F63/36-150A10/02CADMA","缸径Φ63,杆径Φ36,行程150 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",3,"2023-10-27","340热轧"]
[13,7200100338,"液压缸","CD250E125/90-1250A10/02-CADMA+GAS60,L10=1184.6","缸径Φ125,杆径Φ90,行程1250. 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",null,1,"2023-10-27","340热轧"]
[14,7200100120,"液压缸","CD250E80/56-725A10/02CADMA+GAS40","缸径Φ80,杆径Φ56,行程725 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",2,"2023-10-27","340热轧"]
[15,7200600104,"液压缸","PAB03CG00000 100/70-290","缸径Φ100,杆径Φ70,行程290 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台","JB/T10205-2000",20,"2023-11-10","340热轧"]
[16,7200200085,"新排压阀油缸","CD250E100/56-525A10/02CADMA","铰接式连接，一端耳环连接，密封采用国内一线品牌，汉普，艾志，油研","台","GB/T15622-2005",1,"2023-11-10","高炉"]
[17,5501000048,"电液推杆","DYTZ1750-670/110","行程670","台","QB/T4288-2012",1,"2023-11-10","高辅工段"]
[18,7200500076,"电液推杆","DYTZ1750-300/60","推力17.5KN,推速60mm/s,行程300mm,电机型号Y100L-4-B5。功率2.2Kw","台","QB/T4288-2012",5,"2023-11-10","高辅工段"]
[19,7200500058,"电液推杆","DYT-SJ15000N-360",null,"台","GB13781-1992",4,"2023-11-10","原料工段"]
[20,7200200014,"液压缸","02690005DR5003ME010-25","CD250F63/36-100A10/01CGDMA 额定压力25MPa JB/T 5000","台","审核图纸",2,"2023-11-10","180热轧"]
[21,7200100355,"液压缸","02690005DR5004ME072-39","CD250B80/45－130A10/01CGDMA","台","审核图纸",2,"2023-11-10","180热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
[]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：7月份中旬液压缸采购项目                                         \n项目编号：HGJY-G2023121"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]