{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","附件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年8月钢材类物资采购项目Ⅱ                     项目编号：HGJY-G2023137"]
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","审批量","申请部门","期望交货期","含税单价(元)","含税总价(元)","生产厂家","备注"]
[1,4400100031,"炭结圆钢","直径16mm45#",null,"吨","2","高辅工段","2023-09-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[2,4400100041,"钢板","δ16mm；16Mn","16Mn","吨","5","高辅工段","2023-09-15"]
[null,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨","5","高炉","2023-09-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[3,4500300003,"螺旋焊管","直径530*10",null,"吨","6.5","高辅工段","2023-09-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[4,4400100084,"钢格板","G255/30/50","1500*2000mm (2000为承重方向）","块","20","炼钢厂部","2023-09-15"]
[null,4400100166,"钢格板","900*1150*32","G325/35/50；按YB/T 4001-1998标准制作","块","50","89油管热处理","2023-09-15"]
[null,4400100067,"钢格板","1200*1400*30","G325/30/50","块","5","炼钢厂部","2023-09-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[5,4400100111,"起重机钢轨","型号；QU100","按标准YB/T 5055—2014","吨",24,"340热轧","2023-08-24",{"$nulls":3},"急件，要求现货"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年8月钢材类物资采购项目Ⅱ                     \n项目编号：HGJY-G2023137"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"附件","index":3,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["檩 条 构 件 清 单"]
["工程名称："," 工业园区新建11#厂房（0315修）        "]
["构件编号  "," 规格                                 ","  长度  ","  数量 "," 面积(m2)","单重(kg)  ","共重(kg)"]
["LT-1      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8182,30,182.93,59.42,1782.46]
["LT-2      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8182,30,182.93,59.42,1782.46]
["LT-3      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8034,2,11.98,58.34,116.69]
["LT-4      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",7680,8,45.79,55.77,446.13]
["LT-5      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8035,2,11.98,58.34,116.69]
["LT-6      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8545,40,254.72,62.05,2481.9]
["LT-7      "," ZZ200-2.5-20-70                      ",8545,41,261.08,62.05,2543.94]
["LT-8      "," ZZ200-2-20-70                        ",8300,1882,11687.01,48.48,91230.55]
["LT-9      "," ZZ200-2-20-70                        ",8350,41,256.14,48.77,1999.46]
["LT-10     "," ZZ200-2-20-70                        ",8350,40,249.89,48.77,1950.69]
["LT-11     "," ZZ200-2-20-70                        ",8299,204,1266.82,48.48,9888.97]
["LT-12     "," ZZ200-2-20-70                        ",5580,6,25.05,32.59,195.54]
["LT-13     "," ZZ200-2-20-70                        ",5580,6,25.05,32.59,195.54]
["LT-14     "," ZZ200-2-20-70                        ",5395,40,161.48,31.51,1260.36]
["LT-15     "," ZZ200-2-20-70                        ",5395,40,161.48,31.51,1260.36]
["QL1-1     "," CC220-2-20-75                        ",5277,4,17.06,33.31,133.23]
["QL1-2     "," CC220-2-20-75                        ",7777,20,125.72,49.09,981.74]
["QL1-3     "," CC220-2-20-75                        ",2456,12,23.83,15.5,186.01]
["QL1-4     "," CC220-2-20-75                        ",1500,4,4.85,9.47,37.87]
["QL1-5     "," CC220-2-20-75                        ",3000,192,465.72,18.93,3635.37]
["QL1-6     "," CC220-2-20-75                        ",4990,2,8.07,31.49,62.99]
["QL1-7     "," CC220-2-20-75                        ",7490,68,411.64,47.27,3214.52]
["QL1-8     "," CC220-2-20-75                        ",1795,8,11.62,11.33,90.63]
["QL1-9     "," CC220-2-20-75                        ",1530,14,17.33,9.66,135.19]
["QL1-10    "," CC220-2-20-75                        ",1540,4,4.98,9.72,38.88]
["QL1-11    "," CC220-2-20-75                        ",1345,164,178.49,8.49,1392.17]
["QL1-12    "," CC220-2-20-75                        ",5345,2,8.64,33.73,67.47]
["QL1-13    "," CC220-2-20-75                        ",345,3,0.84,2.18,6.53]
["QL1-14    "," CC220-2-20-75                        ",2845,4,9.2,17.96,71.82]
["QL1-15    "," CC220-2-20-75                        ",340,1,0.28,2.15,2.15]
["QL1-16    "," CC220-2-20-75                        ",7675,28,173.68,48.44,1356.32]
["QL1-17    "," CC220-2-20-75                        ",7940,32,205.35,50.11,1603.6]
["QL1-18    "," CC220-2-20-75                        ",7940,1,6.42,50.11,50.11]
["QL1-19    "," CC220-2-20-75                        ",7685,11,68.32,48.5,533.53]
["QL1-20    "," CC220-2-20-75                        ",7685,1,6.21,48.5,48.5]
["QL1-21    "," CC220-2-20-75                        ",9790,4,31.65,61.79,247.15]
["QL1-22    "," CC220-2-20-75                        ",7685,1,6.21,48.5,48.5]
["QL1-23    "," CC220-2-20-75                        ",7585,1,6.13,47.87,47.87]
["QL1-24    "," CC220-2-20-75                        ",4990,24,96.8,31.49,755.85]
["QL1-25    "," CC220-2-20-75                        ",4790,2,7.74,30.23,60.46]
["QL1-26    "," CC220-2-20-75                        ",7490,526,3184.16,47.27,24865.28]
["QL1-27    "," CC220-2-20-75                        ",7290,51,300.49,46.01,2346.52]
["QL1-28    "," CC220-2-20-75                        ",2845,3,6.9,17.96,53.87]
["QL1-29    "," CC220-2-20-75                        ",8135,4,26.3,51.34,205.37]
["QL2-1     "," CC250-2.5-20-75                      ",745,4,2.59,6.29,25.15]
["QL2-2     "," CC250-2.5-20-75                      ",745,1,0.65,6.29,6.29]
["QL2-3     "," CC250-2.5-20-75                      ",3845,2,6.66,32.45,64.89]
["QL2-4     "," CC250-2.5-20-75                      ",2095,36,65.32,17.68,636.45]
["QL2-5     "," CC250-2.5-20-75                      ",1345,16,18.65,11.35,181.6]
["QL2-6     "," CC250-2.5-20-75                      ",1194,4,4.14,10.08,40.34]
["QL2-7     "," CC250-2.5-20-75                      ",1795,1,1.55,15.15,15.15]
["QL2-8     "," CC250-2.5-20-75                      ",1194,1,1.04,10.08,10.08]
["QL2-9     "," CC250-2.5-20-75                      ",1795,3,4.66,15.15,45.44]
["QL2-10    "," CC250-2.5-20-75                      ",2350,6,12.21,19.83,118.99]
["QL2-11    "," CC250-2.5-20-75                      ",1600,6,8.32,13.5,81.01]
["QL2-12    "," CC250-2.5-20-75                      ",1675,3,4.35,14.13,42.4]
["QL2-13    "," CC250-2.5-20-75                      ",2280,8,15.79,19.24,153.92]
["QL2-14    "," CC250-2.5-20-75                      ",1530,8,10.6,12.91,103.29]
["QL2-15    "," CC250-2.5-20-75                      ",1500,16,20.79,12.66,202.53]
["QL2-16    "," CC250-2.5-20-75                      ",3000,84,218.16,25.32,2126.57]
["QL2-17    "," CC250-2.5-20-75                      ",795,3,2.07,6.71,20.13]
["QL2-18    "," CC250-2.5-20-75                      ",7930,4,27.45,66.92,267.68]
["QL2-19    "," CC250-2.5-20-75                      ",7675,3,19.92,64.77,194.3]
["QL2-20    "," CC250-2.5-20-75                      ",7820,3,20.3,65.99,197.97]
["QL2-21    "," CC250-2.5-20-75                      ",7745,1,6.7,65.36,65.36]
["QL2-22    "," CC250-2.5-20-75                      ",10440,14,126.46,88.1,1233.41]
["QL2-23    "," CC250-2.5-20-75                      ",10440,13,117.43,88.1,1145.31]
["QL2-24    "," CC250-2.5-20-75                      ",8990,124,964.53,75.86,9407.18]
["QL2-25    "," CC250-2.5-20-75                      ",8890,23,176.92,75.02,1725.47]
["QL2-26    "," CC250-2.5-20-75                      ",9475,2,16.4,79.96,159.91]
["QL2-27    "," CC250-2.5-20-75                      ",7490,27,174.99,63.21,1706.57]
["QL2-28    "," CC250-2.5-20-75                      ",7390,6,38.37,62.36,374.17]
["QL2-29    "," CC250-2.5-20-75                      ",7975,2,13.8,67.3,134.6]
["QL2-30    "," CC250-2.5-20-75                      ",6940,1,6.01,58.56,58.56]
["QL2-31    "," CC250-2.5-20-75                      ",7675,9,59.77,64.77,582.91]
["QL2-32    "," CC250-2.5-20-75                      ",7745,17,113.93,65.36,1111.09]
["QL2-33    "," CC250-2.5-20-75                      ",7645,2,13.23,64.51,129.03]
["QL2-34    "," CC250-2.5-20-75                      ",7490,9,58.33,63.21,568.86]
["QL2-35    "," CC250-2.5-20-75                      ",7820,10,67.66,65.99,659.91]
["QL2-36    "," CC250-2.5-20-75                      ",7720,1,6.68,65.15,65.15]
["QL2-37    "," CC250-2.5-20-75                      ",6940,12,72.06,58.56,702.78]
["QL2-38    "," CC250-2.5-20-75                      ",6840,1,5.92,57.72,57.72]
["QL2-39    "," CC250-2.5-20-75                      ",9175,12,95.26,77.43,929.11]
["QL2-40    "," CC250-2.5-20-75                      ",9245,18,143.98,78.02,1404.29]
["QL2-41    "," CC250-2.5-20-75                      ",9145,2,15.83,77.17,154.34]
["QL2-42    "," CC250-2.5-20-75                      ",8990,6,46.67,75.86,455.19]
["QL2-43    "," CC250-2.5-20-75                      ",9430,4,32.64,79.58,318.31]
["QL2-44    "," CC250-2.5-20-75                      ",8890,1,7.69,75.02,75.02]
["合计      ","                                      ","        ",4132,23045.439999999988,null,187289.66999999998]