{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["（一）开标一览表","   （二）商务技术偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"（一）开标一览表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"merged":[[0,1,0,7],[1,0,1,11],[25,5,25,8],[26,0,26,6],[27,0,27,4],[28,0,28,4],[29,0,29,4]]}
[null,"（一）开标一览表"]
["项目名称：炼钢厂高纯净品种钢生产技术升级改造项目工程工业电视系统采购项目              \n项目编号：HGJS-G2023045"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","计划数量","建议交货日期","交货地点","备注","含税单价\n(元)","含税金额\n(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"网络高清摄像机","DS-2XC8247FWD-XFL","个",20,"2023.9.15","炼钢厂","含附件及监视器吊架"]
[2,"网络高清摄像机（带安装支架）","DS-2CD2626FWDV4-XFL(2.7-12mm)","个",10,"2023.9.15","炼钢厂"]
[3,"高清视频解码器","DS-6A01UD(标配)","台",8,"2023.9.15","炼钢厂","含附件及监视器吊架"]
[4,"工业级以太网交换机","CM6128-4GF24GT","台",5,"2023.9.15","炼钢厂"]
[5,"工业级光纤收发器（发送端）","RS235-1GF4GT （含WT-PS-G35-20LI-D光模块；含1个12V轨道电源）","个",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[6,"工业级光纤收发器（接收端）","WT-8110GSB-20B","个",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[7,"工业级光纤收发器插槽","WT-814-2A","个",5,"2023.9.15","炼钢厂"]
[8,"光纤配线架（24口）","24芯抽屉式光纤盒满配FLLX-CTS-MP-24FC","个",3,"2023.9.15","炼钢厂"]
[9,"光纤跳线（4种）","单模光纤跳线SM-FLLX-LC-SC-3M(电信级)","根",150,"2023.9.15","炼钢厂"]
[10,"网络硬盘录像机（8T硬盘）","DS-8664N-I9-V3","台",3,"2023.9.15","炼钢厂"]
[11,"HDMI高清视频线","FLLX-HDMI-3M(2.0V4K)","根",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[12,"网线","六类多股跳线2米UTP6-2-2M","根",30,"2023.9.15","炼钢厂"]
[13,"网线","六类多股跳线3米UTP6-2-3M","根",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[14,"光模块","WT-PD-G39-20I-D","个",6,"2023.9.15","炼钢厂"]
[15,"净化电源","YDC9103S","台",1,"2023.9.15","炼钢厂"]
[16,"净化电源","YDC9102S","台",1,"2023.9.15","炼钢厂"]
[17,"摄像机支架（倒装）","U型承重支架","个",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[18,"现场控制箱","JXF基业箱(400*300*200mm）","个",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[19,"现场控制箱","JXF基业箱(300*250*140mm)","个",20,"2023.9.15","炼钢厂"]
[20,"包塑软管","加厚内径/20","米",200,"2023.9.15","炼钢厂"]
[21,"电源控制器","UPS配电箱30路（订制）","台",1,"2023.9.15","炼钢厂"]
[22,"电源控制器","UPS配电箱20路（订制）","台",1,"2023.9.15","炼钢厂"]
[null,"含税总价："]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）"]
["日    期：      年      月      日"]

{"sheet":"   （二）商务技术偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂高纯净品种钢生产技术升级改造项目工程工业电视系统采购项目              \n项目编号：HGJS-G2023045"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]