{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年11月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023187"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"5000500099","减速电机","KA157DM160M4/BMG/HF/V","速比153.09;重量791kg;润滑油VG220;","套","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[2,"5000500100","减速电机","DSZK97-5.2Y2100L-6-E-A-Ⅱ-M6-1.5Kw","速比173.14;重量183Kg;润滑油VG220;带1.5Kw电机","套","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[3,"6000200760","高效率三相异步电动机","YE3-132S-4/B5  5.5KW","380V,11.2A,50HZ,1470转,F级，IP55,三角形接法","台","2","2024-01-30","180热轧"]
[4,"6000200790","变频调速三相异步电动机","XDYSP355L-4","280KW，503A;安装方式B3;1485r/min IP55 F级","台","1","2024-01-30","180热轧"]
[5,"6000200983","高效率三相异步电动机","YE3-225S-4 37KW","IP55,70.2A,380V,50Hz,能效等级 3，接法▲，绝缘等级F,效率92.3，功率因数0.85，","台","1","2024-01-30","340热轧"]
[6,"6000200984","高效率三相异步电动机","YE3-160M-6 7.5KW","IP55,IM B3,970r/min,cos0.79,Ins.CI.F,15.5A,380V,50Hz","台","2","2024-01-30","340热轧"]
[7,"6000201023","起重及冶金用绕线转子三相异步电动机","YZR355L1-10C;110Kw","定子电压380V;223A;转子电压362V;189A ;S3-40%;H级绝缘;IP54;接法Y;转速586r/min;带超速开关","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[8,"6000201079","轧钢辊道电动机","YE4-132M-4GP 配DSZR77-295","配DSZR77-295减速箱，带小齿轮；功率：5.5KW；额定电压380V;额定电流11.5A;电机额定速度1420r/min;防护等级:IP55;出厂编号：1100070024/10；厂家：宁波东力","台","4","2024-01-30","340热轧"]
[9,"6000201105","高效率三相异步电动机","YE4 132M-4","功率7.5Kw;额定电压380V;频率50HZ;额定电流15.2A;绝缘等级F;安装方式B35","台","1","2024-01-30","炼铁厂部"]
[10,"6000201119","高效三相异步电动机","YE4-90S-4","额定功率1.1Kw;额定电压380V;额定电流2.8A;额定转速1400r/min;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B5;Y型接法","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[11,"6000201120","三相异步电动机","MS-80M2-4","功率0.75Kw;额定电压380V;额定电流1.9A;额定转速1430r/min;安装方式B5;防护等级IP55;绝缘等级F;Y型接法;S1工作制","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[12,"6000201121","电磁制动三相异步电动机","YDE100L-4","功率3Kw;额定电压380V;额定电流6.5A;额定转速1200r/min;安装方式B5;防护等级IP44;绝缘等级F;S4工作制;励磁电压220V;制动力矩-N.m;Y型接法","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[13,"6000201122","电磁制动三相异步电动机","GDEJ 132S-4","额定功率5.5Kw;额定电压380V;额定电流11.5A;额定转速1445rpm;绝缘等级F级;防护等级IP55;安装方式B5;△型接线方式;S1工作制","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[14,"6000201123","三相异步电动机","1TL0003-1CB03-3JA4","功率5.5Kw;额定电压380V;额定电流111A;绝缘等级F级;防护等级IP55;转速1455r/min;安装方式B35","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[15,"6000201127","异步交流电动机","YE4-112M-4;4Kw","380V;绝缘等级F级;IP44;B5;△型接线方式;8.8A;1440r/min;电机尾端不带风叶与风罩;尾端轴不伸出尾端盖;不带接线盒，带1m长电机引出线;出轴端钻孔攻丝φ10mm*25mm;前端法兰盘四个孔要带丝φ16mm","台","4","2024-01-30","180热轧"]
[16,"6000201128","三相异步电动机","YE4-315M-6","功率90Kw;额定电压380V;额定电流167.6A;额定频率50Hz;转速1485r/min;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;安装方式B3;接线盒位置右侧下出线","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[17,"6000201129","三相异步电动机","YE4-225S-4","功率37Kw;额定电压380;额定电流69.5A;频率50Hz;额定转速1480r/min;三角形接线方式;防护等级IP55;安装方式B3;S1工作制","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[18,"6000201135","变频调速三相异步电动机","XDYSP180L-4","功率22Kw;额定电压380V;额定电流43.7A;额定转速1470r/min;安装方式B3;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制","台","1","2024-01-30","炼钢厂部"]
[19,"6000201144","高效率三相异步电动机","YE3-8024","额定电压 380V; 额定电流 1.8A; 额定转速 1430r/min ;绝缘等级F; 防护等级IP55 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.75;50HZ;出厂编号17370","台","4","2024-01-30","180热轧"]
[20,"6000201145","高效率三相异步电动机","YE2-100L2-4;3KW","额定电压 380V; 额定电流 6.5A; 额定转速 1430r/min ;绝缘等级F; 防护等级IP55 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.82;50HZ;出厂编号16201","台","2","2024-01-30","180热轧"]
[21,"6000201146","高效率三相异步电动机","YE4-100L1-4 2.2KW;B3","额定电压380V ;额定电流5.0A;转速1420r/min;绝缘等级 F级; 防护等级IP54;安装方式 B3 ;接线方式Y型;频率50HZ;功率因数0.80","台","2","2024-01-30","180热轧"]
[22,"6000201149","高效率三相异步电动机","YE4-100L-2 3Kw;B3","额定电压380V ;额定电流6.4A;转速2880r/min;绝缘等级 F级; 防护等级IP54;安装方式 B3 ;接线方式Y型;频率50HZ;功率因数0.87","台","1","2024-01-30","180热轧"]
[23,"6000201153","变频电机","YZP112M-6M","2.2KW，B3,380V,6.0A,变频范围3-100Hz,50Hz,930r/min,IP54,Y型，F绝缘","台","1","2024-01-30","炼铁厂部"]
[24,"6000201163","辊道电机","DM100L-4（DLR04-47)","带小齿轮；额定功率：3KW;额定电压:380V;额定电流:6.6A;额定转速:1433rpm;防护等级:IP55;频率:50HZ;出厂编号:1100038224/16-006;厂家为宁波东力","台","3","2024-01-30","340热轧"]
[25,"6000300276","变频调速三相异步电动机","YTSZ315M2-10","功率：90KW;196A;额定转速:585rpm;防护等级:IP55;绝缘等级：H级;频率:50HZ;接线方式:三角形;厂家:大连第二电机厂","台","1","2024-01-30","340热轧"]
[26,"6000200790","变频调速三相异步电动机","XDYSP355L-4","280KW，503A;安装方式B3;1485r/min IP55 F级","台","1","2024-01-30","89油管车丝委外"]
[27,"6000201115","交流伺服电机","130SJT-M050D(A4II)","输入电压AC220V三相, 额定功率1.5Kw; 额定电流6A ; 额定转矩6NM ; 额定转速2500rpm ; 最高转速3000rpm","台","1","2024-01-30","检验检测中心"]
[28,"6000200878","管排锯主机变频电机","XDYSP315M-4;132KW","变频电机额定电压:400V;额定电流:241A;额定转速:1485rpm;功率因素0.89;接线方式：△;绝缘等级:F级; 防护等级:IP54;安装方式:B3;顶出线","台","1","2024-01-30","219厂部"]
[29,"6000200999","异步交流电动机","YE3-225M-4;45Kw","额定功率45Kw;额定电压380V;额定电流84.4A;额定转速1480rpm;绝缘等级:F级;防护等级IP55;安装方式B3;△型接线方式","台","1","2024-01-30","89油管车丝委外"]
[30,5300300300,"DF12机车 空气压缩机直流电机","ZTP-82A","110V 22Kw","台",1,"2024-01-30","物流中心"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年11月电动机招标采购项目                      项目编号：HGJY-G2023187"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}