{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":78,"n_cols":11,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[74,0,74,12],[75,0,75,12],[76,0,76,12],[77,0,77,12],[78,0,78,7],[79,0,79,7]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年12月份至2024年12月份管道管件年度采购项目           项目编号：HGJY-G2023190"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","执行标准","数量","含税单价(元)","生产厂家","备注"]
[1,7102900027,"大小头","200*150",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[2,7102900076,"不锈钢大小头","159*89",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[3,7102900078,"大小头","100*65",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[4,7102900079,"大小头","150*100",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[5,7102900085,"钢制大小头","250*150",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[6,7102900086,"钢制大小头","325*273",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[7,7102900087,"钢制大小头","400*300",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[8,7102900088,"钢制大小头","500*400",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[9,7102900184,"不锈钢大小头","Φ60*Φ50","壁厚6mm;1Cr18Ni9Ti","件","GB/T 3091-2008",1]
[10,7102900194,"大小头","108*76",null,"件","TB/T 812-1993",1]
[11,7102900064,"高压弯头","RBD60.3*5.6","20#","件","GB12459",1]
[12,7102900065,"高压弯头","RBD60.3*8.0","20#","件","GB12459",1]
[13,7102900066,"高压弯头","RBD88.9*14.2","20#","件","GB12459",1]
[14,7102900067,"高压弯头","RBD88.9*5.6","20#","件","GB12459",1]
[15,7501100104,"高压弯头","RBD88.9*5.6 20#",null,"件","GB12459",1]
[16,7501100324,"高压弯头","RBD76.1*10.0","20#","件","GB12459",1]
[17,7502900098,"高压弯头","RBD48.3*6.3","1Cr18Ni9Ti，GB12459","件","GB12459",1]
[18,7502900099,"高压弯头","RBD60.3*8.0","1Cr18Ni9Ti，GB12459","件","GB12459",1]
[19,7502900104,"高压弯头","RBD60.3*5.6","1Cr18Ni9Ti，GB12459","件","GB12459",1]
[20,7502900105,"高压弯头","RBD76.1*5.6","1Cr18Ni9Ti，GB12459","件","GB12459",1]
[21,4000300087,"冲压弯头","直径114*6",null,"件","GB/T12459",1]
[22,4000300088,"冲压弯头","直径139*7;90度加厚",null,"件","GB/T12459",1]
[23,7102900063,"冲压弯头","159*6","90度加厚","件","GB/T12459",1]
[24,7102900168,"冲压弯头","DN350",null,"件",null,1]
[25,7102900169,"冲压弯头","直径325*8","90度；20#钢","件","GB/T12459-2005",1]
[26,7102900170,"冲压弯头","直径φ530*壁厚10","90度;20#钢","件","GB/T12459-2005",1]
[27,7501100454,"冲压弯头","DN426*10","90度加厚;材质Q235","件","GB/T 3091-2008",1]
[28,7502900033,"冲压弯头","*","直径89*12 90度加厚","件","GB/T12459",1]
[29,7502900034,"冲压弯头","*","直径219*6 90度加厚","件","GB/T12459",1]
[30,7502900035,"冲压弯头","*","直径168*8 90度加厚","件","GB/T12459",1]
[31,7502900037,"冲压弯头","*","直径219*10 90度加厚","件","GB/T12459",1]
[32,7502900038,"冲压弯头","直径108",null,"件","GB/T 3091-2008",1]
[33,7502900043,"冲压弯头","直径89",null,"件","GB/ 12459",1]
[34,7102900120,"弯头","500*90",null,"件","GB/T12459",1]
[35,7502900005,"不锈钢三通","*","TDB48.3*4.5 1Cr18Ni9Ti","件","GB12459",1]
[36,7502900016,"不锈钢三通","*","TDB60.3*5.6 1Cr18Ni9Ti","件","GB12459",1]
[37,7502900017,"不锈钢三通","*","直径89 1Cr18Ni9Ti","件","TB/T 812-1993",1]
[38,7502900018,"不锈钢三通","*","直径40mm 1Cr18Ni9Ti","件","TB/T 812-1993",1]
[39,7502900019,"不锈钢三通","*","直径15mm 1Cr18Ni9Ti","件","TB/T 812-1993",1]
[40,7502900042,"冲压弯头","直径60",null,"件","TB/T 812-1993",1]
[41,5500600055,"法兰","DN400","压力1.0MPa","件","GB/T9119-2000",1]
[42,5500600056,"法兰","200-16","DN200；PN1.6MPa","件","GB/T9115.1-2000",1]
[43,7102900146,"法兰","DN250","公称直径250mm，公称压力0.25Mpa","件","GB/T9115.1-2000",1]
[44,7102900164,"法兰","DN350","PN2.5MPa","件","GB9119-2000",1]
[45,7502100021,"法兰","125-16",null,"件","GB/T9115.1-2000",1]
[46,7502100022,"法兰","DN150","16Kg","件","GB/T9115.1-2000",1]
[47,7502100024,"法兰","直径200",null,"件","GB/T9115.1-2000",1]
[48,7502100025,"法兰","DN300","PN1.0MPa","件","GB9119-2000",1]
[49,7502100028,"不锈钢法兰","DN50","PN1.6","件","JB81-59",1]
[50,7502100029,"不锈钢法兰","DN100","PN1.6","件","JB81-59",1]
[51,7502100031,"不锈钢法兰","DN65","DN65，不锈钢法兰","件","JB81-59",1]
[52,7501300002,"避震喉","KXT-Ⅰ DN50",null,"件",null,1]
[53,7501300003,"避震喉","KXT-Ⅰ DN65",null,"件",null,1]
[54,7501300004,"避震喉","KXT-Ⅱ DN100",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[55,7501300005,"避震喉","KXT-Ⅱ DN125",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[56,7501300006,"避震喉","KXT-Ⅱ DN150",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[57,7501300007,"避震喉","KXT-Ⅱ DN200",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[58,7501300008,"避震喉","KXT-Ⅱ DN250",null,"件","GB/9115-2000",1]
[59,7501300009,"避震喉","KXT-Ⅱ DN300",null,"件","GB2900.5",1]
[60,7501300011,"避震喉","KXT-Ⅱ DN40",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[61,7501300012,"避震喉","KXT-Ⅱ DN400",null,"件","GB2900.5",1]
[62,7501300013,"避震喉","KXT-Ⅱ DN50",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[63,7501300014,"避震喉","KXT-Ⅱ DN65",null,"件","GB2900.5",1]
[64,7501300015,"避震喉","KXT-Ⅱ DN80",null,"件","GB/T7939-2008",1]
[65,7501300016,"避震喉","KXT-III DN50，PN2.5","公称直径：DN50，压力等级：≤2.5Mp，长度：105mm","件","JB/ZQ4461-1997",1]
[66,7501300017,"避震喉","KXT-Ⅱ DN350，PN1.6","公称直径：DN350，压力等级：≤1.6Mp，长度：255mm","件","GB/T16488-1996",1]
[67,7501300074,"避震喉","KXT-Ⅲ：DN250","耐压力2.5MPa","件","GB4216.3-4216.5",1]
[68,7501300076,"避震喉","KXT-Ⅲ；  DN300","DN300","件","GB4216.3-4216.5",1]
[69,7501300080,"避震喉","KXT-Ⅱ;DN500，PN1.6","长度255、  螺孔20-∮26、  中心圆∮620","件","CJT208-2005",1]
[70,7501400003,"避震喉","KXT-Ⅲ","DN200,三层，材质：橡胶","件","HG/T 2289-2001",1]
[71,7501400004,"避震喉","KXT-Ⅲ","DN80,三层，材质：橡胶","件","JB/ZQ4461-1997",1]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；\n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                         \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年12月份至2024年12月份管道管件年度采购项目           \n项目编号：HGJY-G2023190"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]