{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,13],[3,0,4,0],[3,11,4,11],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年1月机械备件采购项目                   项目编号：HGJY-G2024004"]
["标包","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,7501600003,"储液罐装置","塑料加药罐20m3加抱筋保护套","配卸药泵一台（30m3/h，扬程＞10m），配计量泵一台（流量500l/h，压力0.5MPa），PVC管件及阀门一批","套",2,"GB4806-2016","720厂部","2024-02-27"]
[null,7501600004,"加药罐装置","PT-3000L","3m3，PE材质，配计量泵一台（耐腐蚀泵，500l/h，0.5MPa），配搅拌装置（304不锈钢搅拌杆和叶轮，1.1kw），PPR阀门及水管一批","套",3,"GB4806-2016","720厂部","2024-02-27"]
[2,5500300121,"炮机破粹钎杆","直径75*1200","42CrMo，调质处理，HRC50~55","根",3,"GB/T6481-2002","高炉","2024-02-27"]
[3,5718600027,"直通叶轮视镜","SG-YL11-21内螺纹G3/8 ；     304不锈钢","304不锈钢","件",10,"HG501-86","340管加工热处理","2024-02-27"]
[4,5501000053,"块矿筛聚氨酯筛板（7）","1310*300*40开孔（7mm）","包含整套块矿筛所用聚氨酯HPM筛板和聚氨酯HW12接料筛板。堵孔率小于10%（非接料区），筛分效率大于90%，使用寿命大于9个月，筛面不用人工清理。","套",2,null,"高辅工段","2024-02-27"]
[5,5501000043,"块矿筛聚氨酯筛板（5）","1310*300*40开孔（5mm）","包含整套块矿筛所用聚氨酯HPM筛板和聚氨酯HW12接料筛板。堵孔率小于10%（非接料区），筛分效率大于90%，使用寿命大于9个月，筛面不用人工清理。","套",3,null,"高辅工段","2024-02-27"]
[6,7502300071,"二切切割枪","LD19-3D-11","割嘴螺纹30*2;割枪总长1115mm;枪体980mm;附订货图","把",20,"JB5101-1991","炼钢厂部","2024-02-26"]
[7,6200300118,"炉膛底板","SX-10-13BLDB","氧化铝材质，390mm*190mm*20mm","块",1,"JJF1376-2012","检验检测中心","2024-02-26"]
[8,6200300119,"炉膛","5E-MF6100K","含炉门、炉体、炉框。长期耐温1100℃，炉体高密度纯轻质氧化铝陶瓷纤维板材质。镍铬丝加热元件。","个",1,"JJF1376-2012","检验检测中心","2024-02-26"]
[9,null,"炮雾机","射程60米","AC380;50HZPLC变频控制;","台",6,"详见技术规格书","炼钢厂6#连铸机铸坯质量保障性改造项目","2024-02-27"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年1月机械备件采购项目          项目编号：HGJY-G2024004"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]