{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,23,0],[3,7,23,7],[3,8,23,8],[3,10,23,10],[24,0,35,0],[24,7,35,7],[24,8,35,8],[24,10,35,10],[36,0,36,8],[37,0,37,8],[38,0,38,8],[39,0,39,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：2024年度机电备件年度采购项目                    项目编号：HGJY-G2024005"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","申请部门","交货期","含税参考单价（元）","标包总价（元）","备注"]
[1,7101600217,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN16-DN250","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;16bar","只",2,"各分厂","按月度计划交货期交货"]
[null,7102100009,"气动控制阀","Z014-A DN80 PN25",null,"只",10]
[null,7101600218,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN16-DN300","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;16bar","只",2]
[null,7001600001,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-400","对夹式;通径400;压力1MPa","台",5]
[null,7101600203,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-250","对夹式;通径250;压力1MPa","台",6]
[null,7001600002,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN6-DN350","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;6bar","只",2]
[null,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1]
[null,7101600202,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-80","对夹式;通径80;压力1MPa","台",1]
[null,7101600204,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-300","对夹式;通径300;压力1MPa","台",7]
[null,7101600208,"气动开关蝶阀","Z011-A;DN350;PN16","\"阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM\n连接方式;对夹;阀板工作压力;6bar;带执行机构;EB9.1-SYD双作用气缸、限位开关;SBU机械式、电磁阀;ASCO DC24V/3.0W\"","台",1]
[null,7101600238,"双法兰蝶阀","F012-K1 DN800","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质:不锈钢1.4408:阀杆材质:2Cr13:阀座密封材质:EPDM:连接方式:双法兰:法兰连接标准;EN1092 PN10:阀板工作压力:3bar:执行机构:EB20.1-SYD 双作用气功:限位开关:SBU 机械式:电磁阀;ASCO DC24V","只",1]
[null,7101300021,"对夹式蝶阀密封内衬","适用于Z011-A-PN6-DN350蝶阀","材质：EPDM","件",1]
[null,7101300022,"对夹式蝶阀密封内衬","适用于Z011-A-PN16-DN250蝶阀","材质：EPDM","件",5]
[null,7101300023,"对夹式蝶阀密封内衬","适用于Z011-A-PN16-DN300蝶阀","材质：EPDM","件",1]
[null,7101300024,"法兰蝶阀密封内衬","适用于F012-K1 DN800蝶阀","材质：EPDM","件",1]
[null,7101800228,"气动球阀","F30","DN25;ANSI300;ASTMA216WCB;ASTMA351CF8M;STAINLESS316;STAINLESS+50％PTFE;S93","只",2]
[null,7101800137,"气动球阀","DN50 ANSI 300 ASMEB16.5","铸钢 F30200CSSSFP2H-YH","只",1]
[null,7101800139,"气动球阀","DN80 ANSI 300 ASMEB16.5","铸钢 F30，CL300，AIR TO CLOSE，ASTM A479，TYPE316，TFM-1600","只",2]
[null,7101800130,"气动球阀","DN150 ANSI 300 ASMEB16.5","铸钢 F30，CLASS ANSI300，ASTMA216WCB，A351 CF8M，STAINLESS316，ANSI 300 ASMEB16.5","只",1]
[null,6600300075,"气动调节阀","8-40200CSPS6GP2323","Bray","只",1]
[null,7101500060,"煤气调节阀","6-40200CSPS6GP2323",null,"只",1]
[2,5710100222,"直线导轨","AMT-MD35E20SSFC+R5960N HTK","37Kg","件",2,"各分厂","按月度计划交货期交货"]
[null,5709500034,"线性导轨","SHS65LV8ZZHH+3000LTSHTK","原装进口","件",1]
[null,5702200030,"线性导轨","SRG45LR6UUC0+1520LPZ-Ⅱ","型号SRG45LR；导轨长度1520mm,带6个滑块，末端密封垫片，带油嘴。","套",1]
[null,5711500061,"线性导轨","SHS55V5QZZZC1+1140L","组件 带5个滑座","件",5]
[null,5711500062,"线性导轨","SHS55V6QZZZC1+1380L","组件 带6个滑座","件",7]
[null,5700100181,"滑块","HGW55HA","下锁式；末端密封垫片；","件",1]
[null,5201500012,"直线导轨","BRH45C4PZ1ATBL1935Ⅱ","带4个滑块，导轨安装螺栓孔距105mm,导轨长度1935mm。","件",2]
[null,5704000016,"线性导轨","LINEAR GUIDESHS55V2QZKKHHC1+1500LSF690143MFL",null,"件",10]
[null,5704000033,"线性导轨","LINEAR GUIDESHS55V2QZKKHHC1+1500LSF690143MFL",null,"件",30]
[null,5702200031,"线性导轨滑块","SRG45LRUUC0","与线性导轨SRG45LR6UUC0+1520LPZ-Ⅱ配套使用，末端密封垫片，带油嘴","件",16]
[null,5709500067,"线性导轨滑座","SHS65LV8ZZHH","SHS65LV8ZZHH ;末端密封垫片;带油嘴。","件",14]
[null,5704000014,"线性导轨","LINEA GUIDESHS55V2QZKKHHC1+1260LSF690144MFL",null,"件",6]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年度机电备件年度采购项目       项目编号：HGJY-G2024005"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}