{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["开标一览表","分项报价表","偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"开标一览表","index":0,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,12],[3,3,7,3],[8,0,8,8],[9,0,9,4],[10,0,10,5],[11,0,11,5]]}
[null,"开标一览表"]
["项目名称：一炼钢60tVD厂外浊环水低压控制柜         项目编号：HGJS-G2024007"]
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","计划数量","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家","备注   "]
[1,"低压开关柜","GGD2，800×800×2200（宽×厚×高）","详见技术规格书","套",3,"2024.2.28","一炼钢60tVD","见图04-2004电5-4"]
[2,"检修配电箱","X5-1（改），400×200×500（宽×厚×高）,IP54",null,"套",1,"2024.2.28","一炼钢60tVD","见图04-2004电5-5"]
[3,"机旁操作箱","JX5-5001（改），300×400×250（宽×厚×高）,IP54",null,"套",1,"2024.2.28","一炼钢60tVD","见图04-2004电5-6"]
[4,"机旁操作箱","JXF3001，300×400×200（宽×厚×高）",null,"套",2,"2024.2.28","一炼钢60tVD","见图04-2004电5-7"]
[5,"PLC柜","800×600×2200（宽×厚×高）",null,"套",1,"2024.2.28","一炼钢60tVD","见图04-2004电5-8"]
["合计（元）"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]

{"sheet":"分项报价表","index":1,"n_rows":141,"n_cols":11,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,15,0],[3,1,16,1],[16,6,16,9],[17,0,37,0],[17,1,37,1],[37,6,37,9],[38,0,51,0],[38,1,51,1],[51,6,51,9],[52,0,66,0],[52,1,66,1],[66,6,66,9],[67,0,79,0],[67,1,79,1],[79,6,79,9],[80,0,91,0],[80,1,91,1],[91,6,91,9],[92,0,104,0],[92,1,104,1],[104,6,104,9],[105,0,132,0],[105,1,132,1],[132,6,132,9],[136,0,136,9],[137,0,137,9],[138,0,138,5],[139,0,139,5],[140,0,140,5]]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：一炼钢60tVD厂外浊环水低压控制柜         项目编号：HGJS-G2024007"]
["序号","名称","元器件名称","元器件型号","单位","数量","元器件品牌","含税单价","含税金额","报价品牌","备注"]
[1,"Ⅰ段新增低压配电屏1AA51","多功能表","IDIN300E","个",1,"广州智光或同类型品牌"]
[null,null,"隔离刀开关","HD13BX-400/31","个",1]
[null,null,"断路器","NSX-400N/MA+OF  350A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"接触器","LC1D410M7C  4NO+2NC","个",1,"施耐德"]
[null,null,"软启动器","ATS48C48Q  220kW","台",1,"施耐德"]
[null,null,"电流互感器","400/5","个",3,"大连一互或同类型品牌"]
[null,null,"电动机保护器","SPAC203M","个",1,"广州智光或同类型品牌"]
[null,null,"主母排","TMY-125X10","米",5]
[null,null,"PEN排","TMY-125X10","米",1]
[null,null,"分支排","TMY-60*5","米",5]
[null,null,"其他辅材","线鼻子、标牌、线槽等","批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"柜体","GGD柜(宽x高x深)800x2200x800mm(前后双开门)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"小计"]
[2,"Ⅰ段新增低压配电屏1AA52","多功能表","IDIN300E","个",2,"广州智光或同类型品牌"]
[null,null,"隔离刀开关","HD13BX-400/31","个",1]
[null,null,"隔离刀开关","HD13BX-200/31","个",1]
[null,null,"断路器","NSX-100N/MA+OF  100A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"接触器","LC1-D95M7C  LADN40C","个",1,"施耐德"]
[null,null,"热继电器","LRD33-59C","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","NSX-160N  125A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","NSX-100N  80A","个",3,"施耐德"]
[null,null,"断路器","NSX-100N  16A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","NSX-100N  40A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","IC65H-C20A/2P  20A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","IC65H-C16A/2P  16A","个",2,"施耐德"]
[null,null,"电流互感器","400/5","个",3,"大连一互或同类型品牌"]
[null,null,"电流互感器","200/5","个",3,"大连一互或同类型品牌"]
[null,null,"主母排","TMY-125X10","米",5]
[null,null,"PEN排","TMY-125X10","米",1]
[null,null,"分支排","TMY-50*5","米",8]
[null,null,"其他辅材","线鼻子、标牌、线槽等","批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"柜体","GGD柜(宽x高x深)800x2200x800mm(前后双开门)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"小计"]
[3,"Ⅱ段新增低压配电屏2AA51","多功能表","IDIN300E","个",1,"广州智光或同类型品牌"]
[null,null,"隔离刀开关","HD13BX-400/31","个",1,"上海人民"]
[null,null,"断路器","NSX-400N/MA+OF  350A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"接触器","LC1D410M7C  4NO+2NC","个",1,"施耐德"]
[null,null,"软启动器","ATS48C48Q  220kW","台",1,"施耐德"]
[null,null,"电流互感器","400/5","个",3,"大连一互或同类型品牌"]
[null,null,"电动机保护器","SPAC203M","个",1,"广州智光或同类型品牌"]
[null,null,"主母排","TMY-125X10","米",5]
[null,null,"PEN排","TMY-125X10","米",1]
[null,null,"分支排","TMY-60*5","米",5]
[null,null,"其他辅材","线鼻子、标牌、线槽等","批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"柜体","GGD柜(宽x高x深)800x2200x800mm(前后双开门)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"小计"]
[4,"检修箱11AM","断路器","NSX-160N/4P 125A 带漏电保护 30mA","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","iC65H C63A/4P   63A","个",2,"施耐德"]
[null,null,"断路器","iC65H C32A/4P   32A","个",2,"施耐德"]
[null,null,"断路器","iC65H C16A/2P  16A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","iC65H C10A/2P  10A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"检修变压器","TR 380V/36V 300VA","个",1]
[null,null,"五孔插头","AC380V 63A","个",2]
[null,null,"五孔插头","AC380V 32A","个",2]
[null,null,"三孔插头","AC220V 16A","个",1]
[null,null,"二孔插头","AC36V 16A","个",1]
[null,null,"分支排","TMY-40*4","米",3]
[null,null,"其他辅材","线鼻子、标牌、线槽等","批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"柜体","(宽x高x深)400x500x200mm(箱体单门)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"小计"]
[5,"机旁操作箱11AOB","转换开关","LW42-24D202c","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22G  220V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22R 221V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/R   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/R  220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/Y   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"导线","BVR2.5","米",10]
[null,null,"导线","BVR1.5","米",30]
[null,null,"端子","UK5N","节",20]
[null,null,"其他辅材",null,"批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"现场操作箱体","(宽x高x深)300x400x200mm(箱体单门)","台",1]
[null,null,"小计"]
[6,"机旁操作箱12AOB","转换开关","LW42-24D202c","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22G  220V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22R 221V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/R   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/G   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"导线","BVR2.5","米",10]
[null,null,"导线","BVR1.5","米",30]
[null,null,"端子","UK5N","节",15]
[null,null,"其他辅材",null,"批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"现场操作箱体","(宽x高x深)300x400x250mm","台",1]
[null,null,"小计"]
[7,"机旁操作箱21AOB","转换开关","LW42-24D202c","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22G  220V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"按  钮","LA42-11/22R 221V AC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/R   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/R  220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"信号灯","AD17-22/Y   220VAC","个",1,"上海天逸货同类型品牌"]
[null,null,"导线","BVR2.5","米",10]
[null,null,"导线","BVR1.5","米",30]
[null,null,"端子","UK5N","节",20]
[null,null,"其他辅材",null,"批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"现场操作箱体","(宽x高x深)300x400x200mm(箱体单门)","台",1]
[null,null,"小计"]
[8," 控制柜5AC","断路器","C65N-C 25A/2P 25A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","C65N-C 20A/2P 20A","个",1,"施耐德"]
[null,null,"断路器","C65N-C 16A/2P 16A","个",8,"施耐德"]
[null,null,"断路器","C65N-C 6A/2P 6A","个",15,"施耐德"]
[null,null,"插座","AC220V 10A","个",1]
[null,null,"熔断器端子","UT  4－HESI  2A熔断器端子","个",8]
[null,null,"中间继电器","PLC-RSC-24DC/21","个",32]
[null,null,"端子排","UT2.5B  20节","个",1]
[null,null,"端子排","UT2.5B  45节","个",3]
[null,null,"端子排","UT2.5B  18节","个",2]
[null,null,"直流稳压电源","6EP1336-3BA00 20A","个",1,"西门子"]
[null,null,"工业以太网交换机","6GK5112-0BA00-2AB2","个",1,"西门子"]
[null,null,"导轨482mm","6ES7590-1AE80-0AA0","个",1,"西门子"]
[null,null,"电源模板","6ES7507-0RA00-0AB0","个",1,"西门子"]
[null,null,"中央处理器单元","6ES7515-2AN03-0AB0","个",1,"西门子"]
[null,null,"存储器卡 ","6ES7954-8LF03-0AA0","个",1,"西门子"]
[null,null,"通讯模块","6GK7543-1AX00-0XE0","个",1,"西门子"]
[null,null,"数字量输入模板","6ES7521-1BL10-0AA0配前连接器","个",2,"西门子"]
[null,null,"数字量输出模板","6ES7522-1BL10-0AA0配前连接器","个",1,"西门子"]
[null,null,"模拟量输入模板","6ES7531-7KF00-0AB0 配前连接器","个",2,"西门子"]
[null,null,"水晶头",null,"个",30]
[null,null,"以太网电缆","UTP  CAT5e RJ-45","米",50]
[null,null,"WINCC 开发软件","6AV6-381-2BP07-4AV0 RC2048","套",1,"西门子"]
[null,null,"控制软件STEP7","6ES-7822-1AA04-0YA5 V14博途 ","套",1,"西门子"]
[null,null,"其他辅材","线鼻子、标牌、线槽等","批",1]
[null,null,"成套费"]
[null,null,"柜体","GGD柜(宽x高x深)800x2200x600mm(前后双开门)","台",1]
[null,null,"小计"]
[9,"工程师站 操作站",null,"台式机，酷睿四核i5处理器，内存8GB DDR3，硬盘500GB，23\"TFT，光驱，鼠标、键盘、音箱，USB、以太网接口，含操作系统：Windows 10专业版","台",2]
[10,"计算机操作台",null,"型号：CET.A148008BJ2D 台面：不锈钢尺寸：1400LX800HX800D 双键盘 配椅2把配万能电源插座和插座板固定于操作台内后面板便于操作的位置","台",1]
[11,"PLC系统编程费用",null,null,"项",1]
["总价（大写）"]
["注：如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：一炼钢60tVD厂外浊环水低压控制柜         项目编号：HGJS-G2024007"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]