{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":51,"n_cols":13,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,12],[3,0,10,0],[11,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,33,0],[34,0,38,0],[39,0,46,0],[47,0,47,10],[48,0,48,10],[49,0,49,10],[50,0,50,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年3月钢材类物资采购项目                   项目编号：HGJY-G2024029"]
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","审批量","申请部门","期望交货期","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
[1,4400100003,"槽钢","10#Q235","Q235","吨",5,"180热轧","2024-04-28"]
[null,4400100003,"槽钢","10#Q235","Q235","吨",1.2,"720厂部","2024-04-28"]
[null,4400100004,"槽钢","12#Q235","Q235","吨",5,"原料工段","2024-04-28"]
[null,4400100006,"槽钢","16#Q235","h160*b65*d8.5;19.75Kg/m","吨",2.7,"340热轧","2024-04-28"]
[null,4400100006,"槽钢","16#Q235","h160*b65*d8.5;19.75Kg/m","吨",6,"180热轧","2024-04-28"]
[null,4400100008,"槽钢","20#Q235","宽度200mm,腿宽73mm，腰厚7mm GB/T707-1988","吨",3,"炼钢厂部","2024-04-28"]
[null,4400100009,"槽钢","20b＃","Q235","吨",10,"原料工段","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[2,4400100019,"工字钢","12#Q235","Q235","吨",5,"原料工段","2024-04-28"]
[null,4400100025,"工字钢","30a/Q235","Q235","吨",18,"炼钢厂部","2024-04-28"]
[null,4400100152,"重轨","50kg/m","U71Mn","吨",0.6,"炼钢厂部","2024-04-28"]
[null,4400100170,"C型钢","100*50*20*2.5","长度6米长","吨",2.5,"340热轧","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[3,4400100038,"钢板","δ10mm；16Mn","16Mn","吨",20,"炼钢厂部","2024-04-28"]
[null,4400100042,"钢板","δ20mm；16Mn","16Mn","吨",13,"炼钢厂部","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[4,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨",1.307,"能源厂部","2024-04-28"]
[null,4400100050,"花纹板","δ=6mmA3",null,"吨",10,"180热轧","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[5,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨",10.6,"高炉","2024-04-28"]
[null,4400100079,"钢板","δ10mmQ235",null,"吨",1.4,"720厂部","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[6,4400100087,"扁钢","100*8Q235",null,"吨",3,"高辅工段","2024-04-28"]
[null,4400100088,"扁钢","30*3Q235",null,"吨",1,"高辅工段","2024-04-28"]
[null,4400100092,"H型钢","300*200*8*12;","Q235","吨",4,"高炉","2024-04-28"]
[null,4400100057,"H型钢","200*200*8；Q235",null,"吨",6,"720厂部","2024-04-28"]
[null,4400100058,"等边角钢","30*4Q235",null,"吨",2,"180热轧","2024-04-28"]
[null,4400100075,"镀锌扁钢","40*4Q235",null,"吨",1,"高辅工段","2024-04-28"]
[null,4400100075,"镀锌扁钢","40*4Q235",null,"吨",3,"物流中心","2024-04-28"]
[null,4400100107,"炭结圆钢","直径50mm","45#","吨",0.5,"89管加工热处理","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[7,4400300021,"紫铜元（棒）","直径60mm","T2","吨",0.1,"180热轧","2024-04-28"]
[null,4400100161,"焊接管","内径15，外径21.3，长度9米","材质：Q235","吨",3,"高炉","2024-04-28"]
[null,4400400032,"镀锌焊接管","DN40","48.3*3.5mm","吨",0.3,"720厂部","2024-04-28"]
[null,4500100080,"螺旋焊管","∮325*10","Q235","吨",5.5,"高炉","2024-04-28"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
[8,4500100082,"高压不锈钢管","∮108*10","1Cr18Ni9Ti","吨",0.147,"高炉","2024-04-28"]
[null,null,"高压不锈钢管","20*3","1Cr18Ni9Ti","吨",5.5,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[null,null,"高压不锈钢管","30*5","1Cr18Ni9Ti","吨",5,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[null,null,"高压不锈钢管","38*6","1Cr18Ni9Ti","吨",1.5,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[null,null,"高压不锈钢管","Ф48*8","1Cr18Ni9Ti","吨",2,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[null,null,"高压不锈钢管","60*4","1Cr18Ni9Ti","吨",0.5,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[null,null,"高压不锈钢管","26.9*3","1Cr18Ni9Ti","吨",0.5,"89厂HG202304","2024-03-15"]
[{"$nulls":7},"标包总价（元）："]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                        \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除），"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日 期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年3月钢材类物资采购项目        项目编号：HGJY-G2024029"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]