{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":57,"n_cols":16,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,14],[3,0,8,0],[4,10,7,10],[9,0,19,0],[9,10,18,10],[20,0,28,0],[20,10,27,10],[20,11,27,11],[29,0,29,11],[30,0,30,11],[31,0,31,11],[32,0,32,11],[53,0,53,14],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[56,0,56,4]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年4月24日一炼钢新增5#圆坯连铸机项目(HG202321)钢材采购                项目编号：HG JS-G2024042"]
["标包号","序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","执行标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
["标包一",1,"槽钢","16#","Q235；h160*b65*d8.5;19.75Kg/m；","t","6m/根",{"v":1.185,"d":"1.19"},"GB/T706-2016",4.26,"H202218项目张世龙/戴小明烧结余热锅炉"]
[null,2,"花纹钢板","6mm","Q235B","吨","6000米",7.214,"GB/T3277-1982","2024.4.28","H202218项目李超元计划二炼钢CD跨东","16张"]
[null,3,"H型钢","HW200*200*8*12","Q235B","吨","12000米",9.09,"GB/T6728-2008","2024.4.28",null,"15根"]
[null,4,"角钢","L75*6","Q235B","吨","6000米",3.4362,"GB/T9787","2024.4.28",null,"83根"]
[null,5,"钢板","δ=16mm","Q235B","吨","6000米",2.2608,"GB/T700-2006","2024.4.28",null,"16块"]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H4:H8)","v":23.186}]
["标包二",6,"不锈钢板","C14","022Cr23Ni5Mo3N","t",null,4.5,"GB/T 711-2017",4.26,"H202321项目衡钢一炼钢付晓晨"]
[null,7,"不锈钢钢筋","φ16三级钢","022Cr23Ni5Mo4N","t","9m",2.5,"GB/T 1220-2007",4.26]
[null,8,"热轧带肋钢筋","直径10mm","HRB400","t","9m",4,"GB/1499.2-2007",4.26]
[null,9,"热轧带肋钢筋","直径16mm","HRB400","t","9m",45,"GB/1499.2-2007",4.26]
[null,10,"热轧带肋钢筋","直径20mm","HRB400","t","9m",5,"GB/1499.2-2007",4.26]
[null,11,"热轧带肋钢筋","直径22mm","HRB400","t","9m",5,"GB/1499.2-2007",4.26]
[null,12,"热轧带肋钢筋","直径25mm","HRB400","t","9m",5,"GB/1499.2-2007",4.26]
[null,13,"止水钢带","厚3mm","Q235B","t","400*3*3000mm",2.9,"GB/T709-2019",4.26]
[null,14,"热轧螺纹钢筋","φ25三级钢","HRB400","t","9m",14,"GB/T 1499.2-2018",4.26]
[null,15,"热轧螺纹钢筋","φ20三级钢","HRB400","t","9m",20,"GB/T 1499.2-2018",4.26]
[null,null,"标包二合计（螺纹钢、不锈钢板过磅计重）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H10:H19)","v":107.9}]
["标包三",16,"钢板","δ=10mm","Q235","吨","1500*6000",{"v":3.5325,"d":"3.53"},"GB/T709-2019",4.26,"大管坯DE跨计划申报人武家乐15675454565收货人李刚林18867471908","湖南信港达利建筑工程"]
[null,17,"花纹板","δ5mmA3","A3","吨","1500*6000",{"v":8.83125,"d":"8.83"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,18,"等边角钢","50*5","Q235","吨",null,{"v":4.524,"d":"4.52"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,19,"等边角钢","63*6","Q235","吨",null,3.39,"GB/T709-2019",4.26]
[null,20,"等边角钢","75*7","Q235","吨",null,{"v":2.772,"d":"2.77"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,21,"槽钢","10#","Q235","吨",null,{"v":4.2,"d":"4.20"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,22,"槽钢","12#","Q355B","吨",null,{"v":3.6,"d":"3.60"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,23,"槽钢","16#","Q355B","吨",null,{"v":5.2,"d":"5.20"},"GB/T709-2019",4.26]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H21:H28)","v":36.04975}]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]
{"$rows_empty":20}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   \n2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位公章）"]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）"]
["日  期：      年      月      日"]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年4月24日一炼钢新增5#圆坯连铸机项目(HG202321)钢材采购                \n项目编号：HG JS-G2024042"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]