{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["开标一览表","分项报价表","偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"开标一览表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,7],[1,0,1,11],[4,0,4,5],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6]]}
[null,"（一）开标一览表"]
["项目名称：炼钢厂6#连铸机新增一台缓冷坑式退火炉 (HG202331)激光二切三倍尺切割设备采购项目              项目编号：HG JS-G2024040"]
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","计划数量","建议交货日期","交货地点","备注","含税总价（元）","生产厂家","备注   "]
[1,"激光二切三倍尺切割设备","ZYT-JG-II/III","详见技术规格书","套",1,"2024.5.10","二炼钢CD跨东","包安装、调试"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"分项报价表","index":1,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,8],[3,1,3,5],[15,1,15,4],[21,1,21,4],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5]]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：炼钢厂6#连铸机新增一台缓冷坑式退火炉 (HG202331)激光二切三倍尺切割设备采购项目              \n项目编号：HG JS-G2024040"]
["序号","物资名称","型号","单位","数量","备注","生产厂家","单价（元）","合计（元）"]
["一","现场设备"]
["1 ","热金属检测器",null,"套",18,"新增检测铸坯信号。安装位置如图1所示，每流3套。"]
["2 ","光检信号",null,"套",10,"喷标机后面输送辊道"]
["3 ","支架",null,"套",28,"热金属、光检支架"]
["4 ","现场端子箱","400*500","套",2,"用于热金属、光检现场用"]
["5 ","电控柜","800*600*2200","个",1,"放置在最近电气室，内含西门子CPU，电源模块，用于接收现场新增热检信号"]
["6 ","CPU","1200CPU","个",1,"西门子1200CPU"]
["7 ","激光升降支臂硬件机构",null,"套",6,"检测头往后偏移500mm左右"]
["8 ","4芯热金属检测器信号电缆","4*1","米",800,"热检到端子箱电缆，端子箱到电控柜电缆"]
["9 ","14芯信号屏蔽电缆","14*1","米",500]
["10 ","冷却软管",null,"套",28]
[null,"小计"]
["二","软件"]
["1 ","激光二切软件升级",null,"套",1]
["2 ","现场控制系统",null,"套",1]
["3 ","辊道控制系统升级",null,"套",1,"厂家提供控制辊道的源程序"]
["4 ","火切机控制系统升级",null,"套",1,"厂家提供控制火切机的源程序"]
[null,"小计"]
["三","施工"]
["1 ","热检安装",null,"套",18]
["2 ","能源介质安装",null,"套",18,"冷却水管安装"]
["3 ","电缆走线、接线",null,"套",18,"包含电缆桥架安装"]
["4 ","光检信号安装",null,"套",18,"包含冷却水管安装、电缆桥架安装及走线"]
["5 ","信号端子箱安装",null,"台",1]
["6 ","电控柜安装",null,"台",1]
["7 ","电缆桥架、电缆穿线管",null,"批",1]
["8 ","冷却水管",null,"批",1,"包含球阀、对丝、弯头"]
[null,"小计"]
[null,"合计："]
[]
["注：如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂6#连铸机新增一台缓冷坑式退火炉 (HG202331)激光二切三倍尺切割设备采购项目              \n项目编号：HG JS-G2024040"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]