{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":61,"n_cols":16,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,14],[3,0,31,0],[3,10,31,10],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[57,0,57,14],[58,0,58,4],[59,0,59,4],[60,0,60,4]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年5月14日炼钢厂产线提质降耗改造（HG202218))钢材采购                项目编号：HG JS-G2024050"]
["标包号","序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","执行标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税合价(元)","生产厂家","备注"]
["标包一",1,"开平板","δ=8mm","Q355B","吨","1500×10000",{"v":1.884,"d":"1.88"},"GB/T 709-2019","2024-05-15","炼钢厂武家乐计划；收货地址：湖南省娄底市双峰县经济开发区湖南东华杭萧钢构有限公司\n收货人：刘光辉19507381156","2块屋面零件板"]
[null,2,"开平板","δ=10mm","Q355B","吨","1500×10000",{"v":2.355,"d":"2.36"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块屋面零件板"]
[null,3,"开平板","δ=10mm","Q355B","吨","1500×7500",{"v":1.76625,"d":"1.77"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块短柱腹板HB34/零件板"]
[null,4,"开平板","δ=12mm","Q355B","吨","1500×12000",{"v":5.0868,"d":"5.09"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"3块钢梁腹板H17A/钢梁腹板HB16"]
[null,5,"开平板","δ=12mm","Q355B","吨","1500×10000",{"v":2.826,"d":"2.83"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁腹板H14A"]
[null,6,"开平板","δ=12mm","Q355B","吨","1500×13500",{"v":7.6302,"d":"7.63"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"4块钢梁腹板H11A/H12A"]
[null,7,"开平板","δ=12mm","Q355B","吨","1500×12500",{"v":5.29875,"d":"5.30"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"3块钢梁腹板HB22/零件板"]
[null,8,"开平板","δ=14mm","Q355B","吨","1500×12000",{"v":3.9564,"d":"3.96"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁腹板H15A"]
[null,9,"开平板","δ=14mm","Q355B","吨","1500×13300",{"v":4.38501,"d":"4.39"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁腹板H13A"]
[null,10,"开平板","δ=14mm","Q355B","吨","2000×12000",{"v":2.6376,"d":"2.64"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"1块钢梁腹板HB24/HB28"]
[null,11,"开平板","δ=14mm","Q355B","吨","1500×7000",{"v":3.46185,"d":"3.46"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"3块钢梁腹板HB32"]
[null,12,"开平板","δ=14mm","Q355B","吨","2000×7500",{"v":4.9455,"d":"4.95"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"3块钢梁腹板HB31/零件板"]
[null,13,"中厚板","δ=25mm","Q355B","吨","2000×12000",9.42,"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁翼板H14B/H17B"]
[null,14,"中厚板","δ=25mm","Q355B","吨","2000×8000",6.28,"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁翼板HB1/HB2/HB3/HB4/HB5/零件板"]
[null,15,"中厚板","δ=30mm","Q355B","吨","2000×10000",14.13,"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"3块钢梁翼板H11B/H12B"]
[null,16,"中厚板","δ=30mm","Q355B","吨","2000×12000",{"v":11.304,"d":"11.30"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"2块钢梁翼板HB6/HB7/HB8/HB9/HB10/HB11/HB13"]
[null,17,"厚板","δ=36mm","Q355B","吨","2000×12000",{"v":6.7824,"d":"6.78"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"1块钢梁翼板H15B/零件板"]
[null,18,"厚板","δ=36mm","Q355B","吨","2000×13500",{"v":7.6302,"d":"7.630"},"GB/T 709-2019","2024-05-15",null,"1块钢梁翼板H13B"]
[null,19,"热轧H型钢","HM340*250*9*14","Q355B","吨",null,{"v":6.32853,"d":"6.33"},"GB/T 11263-2017","2024-05-15",null,"81米屋檩"]
[null,20,"热轧H型钢","HW200*200*8*12","Q355B","吨",null,{"v":0.89766,"d":"0.90"},"GB/T 11263-2017","2024-05-15",null,"18米托梁钢短柱"]
[null,21,"热轧H型钢","HN350*175*7*11","Q355B","吨",null,{"v":7.11072,"d":"7.11"},"GB/T 11263-2017","2024-05-15",null,"144米屋檩"]
[null,22,"高频焊H型钢","LH350*150*4.5*6","Q235B","吨",null,{"v":3.75408,"d":"3.75"},"JG/T 137-2007","2024-05-15",null,"144米天窗基座"]
[null,23,"高频焊H型钢","LH150*150*4.5*6","Q235B","吨",null,{"v":1.539,"d":"1.54"},"JG/T 137-2007","2024-05-15",null,"81米天窗基座梁"]
[null,24,"高频焊H型钢","LH350*200*6*8","Q235B","吨",null,{"v":32.3532,"d":"32.35"},"JG/T 137-2007","2024-05-15",null,"792米屋檩"]
[null,25,"角钢","∠100*8","Q235B","吨",null,{"v":2.2104,"d":"2.210"},"GB/T 706-2016","2024-05-15",null,"180米隅撑"]
[null,26,"角钢","∠90*8","Q235B","吨",null,{"v":2.85679,"d":"2.8568"},"GB/T 706-2016","2024-05-15",null,"261米水平支撑"]
[null,27,"角钢","∠80*6","Q235B","吨",null,{"v":6.10788,"d":"6.108"},"GB/T 706-2016","2024-05-15",null,"828米水平支撑/隅撑"]
[null,28,"角钢","∠63*6","Q235B","吨",null,1.957,"GB/T 706-2016","2024-05-15",null,"342米拉杆"]
[null,29,"热轧T型钢","TM170*250*9*14","Q355B","吨",null,{"v":4.92296,"d":"4.923"},"GB/T 11263-2017","2024-05-15",null,"126米柱间支撑"]
[null,null,"合计（过磅计重）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H4:H32)","v":{"v":171.81818,"d":"171.82"}}]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                \n2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               \n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]
{"$rows_empty":20}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                                   \n2、 生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）"]
["投标人：                         （盖单位公章）"]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）"]
["日  期：      年      月      日"]

{"sheet":"二、偏离表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年5月14日炼钢厂产线提质降耗改造（HG202218))钢材采购                \n项目编号：HG JS-G2024050"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]