{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一、开标一览表","二、分项报价表","三、偏离表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,7,16,7],[17,9,17,10],[18,0,18,4],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5]]}
["（一）开标一览表"]
["项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购\n项目编号：HG JS-G2024051"]
["序号","物料描述","规格型号","计量单位","定尺尺寸\n其他要求","计划数量","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价(元)","含税合价(元)","生产厂家"]
[1,"电源开关箱","非标","台","1000*600*1600mm(W*D*H)",1,"2024.5.30","HG202218项目二炼钢厂房东扩杨浩铭计划19973490221","铭牌+DELSB201,380V,IP43,技术参数详见图纸"]
[2,"电源开关箱","非标","台","800*400*800mm(W*D*H)",1,"2024.5.30",null,"铭牌+EFLSB201,380V,IP43,技术参数详见图纸"]
[3,"检修段开关箱","非标","台","800*600*1600mm(W*D*H)",2,"2024.5.30",null,"铭牌+DELSB101、103,380V,IP43,技术参数详见图纸"]
[4,"检修段开关箱","非标","台","1000*600*1600mm(W*D*H)",1,"2024.5.30",null,"铭牌+DELSB102,380V,IP43,技术参数详见图纸"]
[5,"检修段开关箱","非标","台","800*400*800mm(W*D*H)",1,"2024.5.30",null,"铭牌+EFLSB101,380V,IP43,技术参数详见图纸"]
[6,"照明配电箱","PXT-4-3*6/1CM","个",null,2,"2024.5.30",null,"铭牌+LPB01~02,380V,IP43,技术参数详见图纸EE004015"]
[7,"照明配电箱","箱体由配电箱厂家安装","个",null,1,"2024.5.30",null,"铭牌+LPB01,380V,IP43,技术参数详见图纸EE004017"]
[8,"电源开关箱","非标","个","800*600*1600mm(W*D*H)",1,"2024.5.30",null,"铭牌+GZHX-DY1,380V,IP53,技术参数详见图纸EE004018-6"]
[9,"检修段开关箱","非标","个","800*600*1600mm(W*D*H)",2,"2024.5.30",null,"铭牌+GZHX-JX1`2,380V,IP53,技术参数详见图纸EE004018-7、8"]
[10,"隔离开关柜","GN19-10","台","1000Wx1000Dx2200H",2,"2024.5.25",null,"1250A,31.5kA,带操作机构，配电磁锁，具体参数详见图纸"]
[11,"低压配电柜","GGD3","台","1000Wx1000Dx2200H",3,"2024.5.25",null,"标牌+D1MCC101~103，具体参数详见图纸"]
[12,"低压配电柜","GGD3","台","1000Wx1000Dx2200H",3,"2024.5.25",null,"标牌+D1MCC201~203，具体参数详见图纸"]
[13,"低压母线桥","主母线：TMY-3*2（125*10）\n中性母线：TMY-1（125*10）","套",null,1,"2024.5.30",null,"预计5米，具体参数详见图纸"]
[14,"母线连接","主母线：TMY-3*2（125*10）\n中性母线：TMY-1（125*10）","套",null,2,"2024.5.30",null,"预计5米，具体参数详见图纸"]
[null,"合计"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日期："]

{"sheet":"二、分项报价表","index":1,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[19,0,19,7],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5]]}
["（二）分项报价表"]
["项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购\n项目编号：HG JS-G2024051"]
["序号","名  称","型号规格","数量","生产厂家","单价","金额（元）","备注"]
[{"$nulls":3},"(台/件)",null,"（元）"]
[1]
[]
[]
[]
[]
[null,"小计（元）"]
[2]
[]
[null,"小计（元）"]
[3]
[4]
[null,"……"]
[null,"……"]
[null,"合计（元）"]
[]
["注：1、如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价）\n2、投标人必须对每一面柜、台、箱按本表进行详细的分项报价。"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"三、偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （三）商务/技术偏离表"]
["项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购\n项目编号：HG JS-G2024051"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]